[bookmark: _GoBack]Range: 0.05”wc to 9.0”wcDeadband: Progressive0-1” SP: =/- 0.03” max9” SP: +/- 0.9” maxMax Pressure: 20” wc, port to ambientLife: 100,000 cycles min.Operation Temp.: -20°F to 150°FPower: 120 Vac, 50/60, 5 VAOutput: SPDT, 10A/120 VacEnclosure: Nema1Orientation: Diaphragm in vertical planePorts: ¼” FNPTWeight: 5 lbs.  
